Квалитетна инвертер топлинска пумпа во сплит изведба

– Работен режим од -15°С до +48°С со класа А++ на ладење и А++ на греење

– Wi-Fi конекција и управување, I FEEL функција, PLAZMA филтер, заштита од замрзнување на просторот, интелегентен дефрост

– Eколошки фреон R32

– CH 7-SKY напреден систем на филтрација (антибактериски филтер, филтер со сребрени јони, танин филтер богат со антиоксиданси, хитин филтер за микроорганизми, антиформаделхид филтер, витамин Ц филтер – го обогатува воздухот со Ц витамин, фотокаталитик филтер – деконтаминација на воздухот)

– G – MATRIK технологија за мирна и стабилна работа на ултра ниски фреквенција

– Ниско ниво на бучава

– Ладење од -15°С до +48°С

– Греење од -15°С до +24°С

ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ